Procedimento de instalação do PC SW
1. Execute o Driver dotNetFx40_Full_x86_x64.exe para instalação.
2. Execute o Driver CH341SER
2. Execute o arquivo em lotes na seguinte pasta: SeedTCPlibv1 \ SeedTCPlibv1 \ bin \ Release \ regTCPdll.bat
3. Instale o PC SW

